**Установка**

Сигнализацию необходимо прикрепить на поверхность с помощью двухстороннего скотча. Датчик должен смотреть на движимый объект. К примеру, можно повесить на косяк двери, чтобы датчик смотрел на открывающуюся часть двери (по другую сторону крепления двери).

**Включение**

При подключении питания сигнализация подаст 2 (иногда 1) звуковых сигнала – это значит, что она готова к работе.

**Срабатывание**

Если расстояние от датчика до ближайшего объекта перед ним составляет менее 15-ти сантиметров, то через 10 секунд срабатывает сигнализация.

**Отмена срабатывания**

Подходит до момента срабатывания (когда идет отсчет), так и после (когда уже пищит). Необходимо зажать кнопку и держать. Сначала сигнализация перестанет пищать и мигать и пикнет. Через 5 секунд она еще раз пикнет и тогда можно будет отпускать кнопку. Еще через 3 секунды она пикнет, что будет означать, что сигнализация начала работу.

Если же вы нажали кнопку и отпустили (считается как неудачное выключение), то выключить её можно точно также, только она сначала не перестанет пищать и мигать, но по прошествии 5-ти секунд она выключится.

**Временное отключение сигнализации**

Может понадобиться, если сигнализация включена, но нужно как-то выйти из помещения, чтобы она не сработала ложно. Для этого на **отключенной** сигнализации нужно зажать кнопку и держать, пока не прозвучат два сигнала. Начнется отсчет. У вас будет 30 секунд, чтобы выйти из помещения. Каждые 10 секунд сигнал будет повторятся. На 30-ю секунду сигнал прозвучит громче и дольше, что будет означать, что сигнализация начала работу.

Если вы нажали на кнопку по ошибке и хотите отменить отключение, то зажмите кнопку еще раз, дождитесь пика и отпустите.